Datentransport im Internet

Internetadressen und Domains

Internet-Dateitypen

### Datentransport im Internet

Das Internet ist ein paketorientiertes Netzwerk. Für den ordnungsgemäßen Transport der Daten ist im Internet das

TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol zuständig.

TCP übernimmt die Verteilung der Daten in einzelne Pakete (max. 1500 Zeichen). Jedes Paket besteht aus einem Header und einem Datenbereich.

Header
Gesamtlänge | Paketnummer | Prüfsumme | Ursprungsadresse | Zieladresse
Datenbereich

IP ist für die Adressierung der Daten verantwortlich. Über Router wird der schnellste Transportweg für die Datenpakete ausgewählt. Je nach Auslastung des Internets können die Pakete auf verschiedenen Routen versendet werden - entweder über die schnellste oder kürzeste Route.

Am Zielort werden die Daten vom TCP nach Berechnung der Prüfsumme wieder zusammengesetzt.

Top

### Internetadressen und Domains

IP-Adressen kann man mit Telefonnummern vergleichen

Telefonnummer 049 221 123123 | IP-Adresse 149.174.211.5
049 | 221 | 123123
Landeskennzahl | Ortskennzahl | Teilnehmerrufnummer
149 | 174 | 3. und 4. Zahl
Netzwerknummer | Netzwerknummer | Rechnernummer

Es gibt drei verschiedene Netztypen.

Netztyp | IP-Adressierung | Typische IP-Adresse
Klasse-A-Netz | xxx.xxx.xxx.xxx | 103.234.123.87
Klasse-B-Netz | xxx.xxx.xxx.xxx | 151.170.102.15
Klasse-C-Netz | xxx.xxx.xxx.xxx | 192.168.255.1

Beim Klasse-A-Netz läuft die erste Zahl von 0 bis 126. Die übrigen Werte könne Werte von 0 bis 255 haben. Es gibt also weltweit 126 Klasse-A-Netze. Innerhalb dieser Netze kann es bis zu 16,7 Mio. Host-Rechner (-adressen) geben. Das Netz des amerikanischen Militärs ist ein Klasse-A-Netz.

Beim Klasse-B-Netz läuft die erste Zahl von 128 bis 192, die zweite Zahl von 0 bis 255. Damit sind etwa 16320 solcher Netze möglich. Für die beiden anderen Zahlen sind ebenfalls Werte von 0 bis 255 möglich. Damit können innerhalb dieser Netze jeweils bis zu ca. 65535 Hostrechner existieren. Klasse-B-Netze werden an Firmen, Universitäten und Online-Dienste vergeben.

Die unterste Hierarchie sind die Klasse-C-Netze. Die erste Zahl läuft von 193 bis 223, die zweite und dritte Zahl gehören ebenfalls zur Netzwerkkennnummer (0-255). Damit sind bis zu 2 Mio. solcher Netze möglich. Die vierte Zahl lässt Werte von 0 bis 255 zu. Damit können in jedem dieser Netze bis zu 255 Hostrechner existieren. Klasse-C-Netze kommen in kleineren Unternehmen zur Anwendung.

Top

### Internet-Dateitypen

Top